KONU; Bağlantı Hataları.
--
IRC sunucusunda bazı bağlantı hataları vardır ve kullanıcılar bazen bunlarla karşılaşabilirler.
Bunlar ;
1 [10049] Can't assign requested address 
2 [10050] Network is down or [10051] Network unreachable 
3 [10052] Network dropped connection on reset 
4 [10053] Software cause connection abort 
5 [10054] Connection reset by peer 
- 5.1 Read Error 
- 5.2 Write Error 
- 5.3 Ping Timeout 
- 5.4 Broken pipe 
6 [10055] No buffer space available 
7 [10060] Connection timed out 
8 [10061] Connection refused 
9 [10065] No route to host Error 
10 Unable to resolve IRC server 
Şimdi bunları teker teker açıklıyalım.
1 [10049] Can't assign requested address.
Açıklaması ;
--
IRC Sunucusuna şuan ulaşılamıyor demektir.
Sunucu Telnet sorumlusu , saldırı veya bir takım zararlardan dolayı ,
gerçek ip yerine varolmayan bir ip numarası yazmış olabilir.
Bunun için bu hata verilir.
Eğer sorumlu ip numarasına : 127.0.0.1 IP yazmış ise ,
"Connection refused" hatasını alırsınız. Çünkü kendi ip numaranıza bağlanmaya çalışırsınız.
Eğer sorumlu ip adresini tamamen silmiş ise : "Unable to resolve IRC server" hatasını alırsınız.
Tamamen kapatılmış gözükür.
2 [10050] Network is down or [10051] Network unreachable.
Açıklaması ;
--
Bu hata bağlanılmaya çalışan sunucunun bir hatadan dolayı çalışmadığı zamanda çıkan hatadır.
Veya veri kaynaklarında oluşan bir sebebden doldayıda alabilirsiniz bu hatayı.
3 [10052] Network dropped connection on reset.
Açıklaması ;
--
Bu hata sunucunun bağlı olduğunu makinadan kaynaklanıyordur.
Bu Hatalar ;
1- Makine bozulmuş olabilir.
2- Yeniden başlatılmış olabilir.
3- Makine yavaşlamış olabilir.
Gibi hatalardır.
Eğer 2 numaralı hatadan kaynaklanıyorsa , birkaç dakika içinde herşey yoluna girecektir.
--
4 [10053] Software cause connection abort.
Açıklaması ;
--
Bu hata çeşitli sebeblerden dolayı meydana gelmiş olabilmektedir.
Tam olarak bilinemez.
Ama Makine ile alakalı bir hatadır.
--
5 [10054] Connection reset by peer.(En sık bağlantı hataları)
Açıklaması ;
Bağlantı peer tarafından kesilmiş demektir.
Yani oluşan bir kaç hatadan dolayı sunucu soketin'in bozulduğuna veya iyi olmadığına karar vererek bağlantıyı keser.
Bu hatalar oldukça geniş bir kapsamalıdır.
Bunlar : 
5.1 Read Error(Okuma Hatası)
Bunun sebebi sunucudaki bulunan bir kullanıcının yazdıklarını ,
Sunucu tarafından okunamamasından kaynaklanır.
Yani kullanıcı client pencersine yazı yazar , ama sunucu bunu okuyamaz.
Ve elinde olan kullanıcı bilgisinde dolayı "Read Error" çıkış mesajını verir.
5.2 Write Error(Yazım Hatası)
Bunun sebebi sunucudaki bulunan bir kullanıcının yazdıklarının ,
Sunucu tarafından algılanmaması veya sunucuya bilgi aksettirmemesinden dolayı kaynaklanıyordur.
Bunun için : "Read Error" benzer "Write Error" çıkış mesajını verir.
--
5.3 Ping Timeout(Cevap almama hatası)
Bu sorun genellikle her kullanıcının başına gelmektedir.
Sunucu üzerinde bulunan her kullanıcı ,
Sunucu tarafından belirli aralıklarla "Ping! Pong!" diye bir mesaj almaktadır.
Bunun manası : Sunucunun gönderdiği Ping!(Oradamısın?) , Kullanıcının gönderdiği Pong!(Buradayım) ilişkisidir.
Sunucu Pong! cevabını alamadığı zamanlarda "Ping Timeout" çıkış mesajını verir.
5.4 Broken pipe(Yetersiz destek hatası)
Bu sorun kullanıcılara devamlı olan birşey olmamakla beraber , sık olmuyanda bir bağlantı hatasıdır.
Bu hata : Sunucu soket dışındaki verileri toplamak için kullanıldığında , dahili veri link'inin bulunduğu veriyi toplamaz.
İşte o toplanmıyanlardan biride siz olursanız "Broken pipe" çıkış mesajını alırsınız.
--
6 [10055] No buffer space available.
Açıklaması ;
Bu sorun mIRC'in yeni bir ağ soketi yapılandırırken sorun olduğu hatadır.
mIRC IRC sunucusuna bağlanmak için , sizin internetinizi kullanılır.
Eğer mIRC sizin diğer açık olan programlarınızdan dolayı yeterli bir destek alamazsa ,
Veya diğer programları kapatırken "HATALI ÇIKIŞ"lar yaptıysanız ;
"[10055] No buffer space available." Hatası ile çıkışınız verilir.
7 [10060] Connection timed out.
Açıklaması ; 
Bu Sorun ile internetiniz'de bir sorun olması ,
Veya internetinizin IRC 'in istediği hızı veremiyorsa ,
Sunucuya ping gönderemiyorsanız ,
Bu hata gerçekleşebilir.
Bunun üstesinden gelmek için ;
Sunucuya ping gönderin eğer cevap geliyosa 1 2 dakika sonra girmeye çalışın.
Cevap gelmiyorsa sizin yapabileceğiniz birşey yoktur.
Alt ağ ayarlarınızı kontrol ediniz.
8 [10061] Connection refused.
Açıklaması ;
--
Bağlanmaya çalıştığınız makina bağlantıyı kabul etmediği zamanlarda çıkan ,
Bağlantı hatasıdır.
Ya yanlış bir host'a bağlanmaya çalışıyor olabilirsiniz,
Yada bağlanmaya çalıştığınız sunucu kapalıdır.
Bunun en çok meydana gelmesindeki hatalar ;
Yanlış bir adrese bağlanmaya çalışıyorsun.
Host çalışmıyor.
Gibi gibi.
--
9 [10065] No route to host Error
Açıklaması ;
Bu sorun ne IRC nede mIRC ile alakalıdır.
İnternetiniz ya bağlı değildir.
Yada düşmüş olabilir.
Bunun için ağ bağlantı ayarlarını eksiksiz hallediniz.
--
10 Unable to resolve IRC server
Açıklaması ;
Bu hata çoğu zaman DNS'den kaynaklanır.
DNS(Kayıtları , İp adresine dönüştüren makina) kaldırıldığı veya değiştirildiği zamanlarda bu hata ile karşılaşırsınız.
Bu Hatalar :
Aradığınız ip numarası için Hostname çalışmıyor olabilir.
Bağlanmaya çalıştığınız sunucunun ip numarası artık kayıtlı değil veya iptal edilmiş olabilir.
--
11 Closing Link.
Bu bağlantı hatası mesajının bir çok nedeni olabilir.
Bunlar ;
1- Sunucudan uzaklaştırılmış olabilirsiniz.
2- İdent ve nick'iniz aynı olabilir.
3- Proxy ile bağlanmaya çalışıyor olabilirsiniz.
4- Bilgisayarınızda Trojan olabilir.
5- Kullandığınız yazılım (mIRC) bağlantı hatasına sebeb olabilir.
6- mIRC'in genel ayarlarını bozup sunucuya bağlanmaya çalışıyor olabilirsiniz.
--
